# SKANNE ORIGINALER AV ULIKE STØRRELSER(ORIGINALER AV BLANDEDE STØRRELSER)

## Oversikt

Denne funksjonen kopierer originaler i ulike størrelser samtidig, selv når originaler av B4-størrelse (8-1/2" x 14") blandes med originaler av A3-størrelse (11" x 17").
Når originalene skannes, avleser maskinen automatisk størrelsen på hver original og bruker riktig papir for den størrelsen.
Når en original med blandet format kombineres med automatisk valg av kopigrad, justeres graden individuelt for hver original i henhold til valgt papirstørrelse, slik at utskrift på en homogen papirstørrelse er mulig.
Når original med blandet format kombineres med automatisk valg av kopigrad
(Automatisk valg av kopigrad og A3 (11" x 17") er valgt)
Det er to innstillinger for originaler med blandet format.

Samme bredde | Ulik bredde
--- | ---
Bruk denne innstillingen for originaler som er av forskjellig størrelse, men har sider av samme lengde. Originalene skal legges inn i dokumentmaterskuffen med sidene av samme lengde tilpasset til venstre. A3 og A4 B4 og B5 A4R og A5 11" x 17" og 8-1/2" x 11" 8-1/2" x 14" og 8-1/2" x 11"R 8-1/2" x 14" og 5-1/2" x 8-1/2" 8-1/2" x 13" og 8-1/2" x 11"R 8-1/2" x 13" og 5-1/2" x 8-1/2" 8-1/2" x 11"R og 5-1/2" x 8-1/2" | Bruk denne innstillingen når originalene er av ulik størrelse og ikke har sider av samme lengde. Denne innstillingen kan kun brukes for følgende kombinasjoner av størrelser: A3 og B4 A3 og B5 B4 og A4 A4 og B5 B4 og A4R B4 og A5 B5 og A4R B5 og A5 11" x 17" og 8-1/2" x 14" 11" x 17" og 8-1/2" x 13" 11" x 17" og 5-1/2" x 8-1/2"

Original med blandet format må angis før originalen skannes.

- Når [Ulik bredde] er valgt på MX-4141N/MX-5141N, kan "2-sidig til 2-sidig" og "2-sidig til 1-sidig" i automatisk 2-sidig kopiering brukes.
- Når [Ulik bredde] er valgt, kan ikke stiftefunksjonen brukes.
- Funksjonen for originaler med blandet format kan ikke brukes for å kopiere originaler som har samme størrelse, men er lagt i ulike retninger (A4 og A4R (8-1/2" x 11" og 8-1/2" x 11"R) osv.).

[Systeminnstillinger] i ”Innstillingsmodus” → [Enhetskontroll] → [Original innmatingsmodus]
Velg denne innstillingen hvis du alltid vil skanne originaler med blandet format.

## Drift

Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Original med blandet format]-tasten.
Sett "Original" til "Auto" for originaler med blandet størrelse.
Trykk på [Samme bredde]-tasten eller [Ulik bredde]-tasten i henhold til originalene.
Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.
For å annullere innstillingene for original med blandet format:
Trykk på [Av]-tasten.
Plasser originalen med billedsiden opp på dokumentglasset, og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten.
Plasser originalen som vist på skjermen for Original med blandet format.
Trykk på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten for å begynne å kopiere.
Når du bare lager ett sett av kopier, trenger du ikke å spesifisere antallet kopier.
Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:
Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.
Tilbake til toppen