# OPERASJONER SOM ER FELLES FOR ALLE MODI

## HULLINGSMODUS

Denne enheten kan installeres på en etterbehandler eller heftebehandler for å lage hull i papiret som skal skrives ut.
Avhending av hullingsavfall
Hullingsavfall fra stansede hull samles opp i hullingsavfallsboksen.
Følg driftsprosedyren for å fjerne hullingsavfall.

## STANSEMODUL

- Ferdiggjører installert
- Ferdiggjører (stort stablemagasin) installert
- Etterbehandler med ryggstifting installert
- Etterbehandler med ryggstifting (stort stablemagasin) installert

Ferdiggjører installert
<4 trinn i alt >
Åpne dekselet.
Grip tak i håndtaket til hullingsavfallsboksen, trekk den forsiktig ut og kast hullingsavfallet.
Samle avfallet etter hullingen i en plastpose eller annen beholder, og pass på så det ikke strøs utover.
Skyv boksen forsiktig tilbake.
Lukk dekselet.
Ferdiggjører (stort stablemagasin) installert
<4 trinn i alt >
Åpne stansemodulens frontdeksel.
Trekk hullingsavfallsboksen ut og kast hullingsavfallet.
Samle avfallet etter hullingen i en plastpose eller annen beholder, og pass på så det ikke strøs utover.
Sett hullingsavfallsboksen på plass igjen.
Hvis stanseavfallsboksen ikke skiftes ut ordentlig, vil det ikke være mulig å skrive ut ved hjelp av stansefunksjonen.
Lukk stansemodulens deksel.
Etterbehandler med ryggstifting installert
<4 trinn i alt >
Åpne frontdekselet.
Trekk hullingsavfallsboksen ut og kast hullingsavfallet.
Samle avfallet etter hullingen i en plastpose eller annen beholder, og pass på så det ikke strøs utover.
Sett hullingsavfallsboksen på plass igjen.
Lukk frontdekselet.
Etterbehandler med ryggstifting (stort stablemagasin) installert
<4 trinn i alt >
Åpne stansemodulens frontdeksel.
Trekk hullingsavfallsboksen ut og kast hullingsavfallet.
Samle avfallet etter hullingen i en plastpose eller annen beholder, og pass på så det ikke strøs utover.
Sett hullingsavfallsboksen på plass igjen.
Hvis stanseavfallsboksen ikke skiftes ut ordentlig, vil det ikke være mulig å skrive ut ved hjelp av stansefunksjonen.
Lukk stansemodulens deksel.
Tilbake til toppen