# KOPIFARGEMODI

## Oversikt

Velg fargemodus fra Auto, Full farge, Svart/hvitt, 2 farger og Enkel farge.
2 farger
Originalen kopieres i to farger hvis du endrer en spesifikk farge som brukes i originalen, til en annen farge. Hvis rød er angitt til en spesifikk farge, trekkes rødlige deler i originalen ut og endres til den angitte fargen for kopiering.
Én farge
Originalen kopieres i én angitt farge, uansett hvilke farger som brukes i originalen.
Hvis en fargemodus er valgt, utføres kopieringen i svart-hvitt når du trykker på [Start S/H]-tasten.

- For å endre standard fargemodus:
  I ”Innstillingsmodus” velger du [Systeminnstillinger] → [Kopieringsinnstillinger] → [Innledende statusinnstillinger] → [Fargemodus].
- For å endre standarden for å påvise svart-hvitt og farge:
  I ”Innstillingsmodus” velger du [Systeminnstillinger] → [Enhetskontroll] → [Finn standard i autom. fargemodus].
  Når fargemodus er satt til auto, kan vippepunktet for avlesning av om originalen er farge eller svart/hvitt settes til ett av 5 nivåer. Med innstillingen [Nærmere S/H] er originalene lettere å gjenkjenne som svart-hvitt-dokumenter. Med innstillingen [Nærmere farge] er originalene lettere å gjenkjenne som fargedokumenter.

## Drift

- Påvise originalfargen automatisk for kopiering
- Kopiere i full farge
- Kopiere i svart-hvitt

- Kopiere i to farger
- Kopiere i én farge

Påvise originalfargen automatisk for kopiering
Maskinenen leser automatisk av om hver original er farge eller svart-hvit, og slår over til riktig modus (full farge for fargeoriginal eller svart-hvitt for svart-hvite originaler).
Trykk på [Fargemodus]-tasten.
Trykk på [Auto]-tasten.
Etter at innstillingene er fullført, trykk på .
Kontroller at den angitte fargemodusen er valgt.
Når automodus brukes, kan det hende at veksling mellom farge og svart-hvitt ikke utføres på riktig måte for enkelte originaler. I så fall trykker du på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten for å veksle manuelt mellom farge og svart-hvitt.

Kopiere i full farge
Trykk på [Fargemodus]-tasten.
Trykk på [Full farge]-tasten.
Etter at innstillingene er fullført, trykk på .
Kontroller at den angitte fargemodusen er valgt.

Kopiere i svart-hvitt
Trykk på [Fargemodus]-tasten.
Trykk på [S/H]-tasten.
Etter at innstillingene er fullført, trykk på .
Kontroller at den angitte fargemodusen er valgt.

Kopiere i to farger
Originalen kopieres i to farger når du endrer en spesifikk farge til en annen farge.
Trykk på [Fargemodus]-tasten.
Trykk på [2 farger]-tasten.
Trykk på [Endre]-tasten.
Trykk på tasten for fargen som skal trekkes ut for å angi uttrekkingsfargen.

- [Unntatt svart]:
  Trekker ut svarte deler i en original, og endrer deler som ikke er svarte, til den angitte fargen.
- [Rødlig farge]:
  Trekker ut rødlige deler i en original, og endrer dem til den angitte fargen.

Angi fargen som den uttrukne fargen skal endres til.
Når innstillingene er fullført, trykker du på -tasten på [2 farger]-skjermen, og kontrollerer at den endrede innstillingen vises på siden for [2 farger]-tasten på fargemodusskjermen.
Når du har kontrollert dette, trykk på .
Kontroller at den angitte fargemodusen er valgt.

Kopiere i én farge
Originalen kopieres i én gitt farge.
Trykk på [Fargemodus]-tasten.
Trykk på [Én farge]-tasten.
Trykk på [Endre]-tasten.
Trykk på fargen du ønsker å bruke.
Når innstillingene er fullført, trykker du på -tasten på [Én farge]-skjermen, og kontrollerer at den endrede innstillingen vises på siden for [Én farge]-tasten på fargemodusskjermen.
Når du har kontrollert dette, trykk på på [Fargemodus]-skjermen.
Tilbake til toppen