# TILFØYE MARGER(MARGFORSKYVNING)

## Oversikt

Denne funksjonen forskyver kopibildet mot høyre, venstre eller nedover for å justere margen.
Dette er praktisk når du ønsker å binde kopiene sammen med tråd eller i en mappe.
Forskyve bildet mot høyre slik at kopiene kan innbindes på venstre kant

Uten bruk av margforskyvning | Med bruk av margforskyvning
--- | ---

Stifteposisjoner
Rotasjonskopiering kan ikke brukes sammen med funksjonen for margforskyvning.
For å endre en standard margforskyvningsinnstilling:
I ”Innstillingsmodus” velger du [Systeminnstillinger] → [Kopieringsinnstillinger] → [Kopiinnstilling] → [Grunnoppsett for margforskyvning].

## Drift

Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Margforskyvning]-tasten.
Trykk på bildeforskyvningsretningen.
Angir en margforskyvningsbredde.

- Trykk på tallvisningen som viser margforskyvningsområdet på forsiden eller baksiden, og angi området ved hjelp av talltastene.
- Du kan spesifisere området raskt ved først å angi en verdi nær ønsket verdi ved hjelp av talltastene, og deretter justere verdien med .
- Hvis du angir [Juster 2. sideverdi til 1.]-avkrysningsboksen til , utgår og du kan angi side 1 og 2 separat.

Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

- For å avbryte en margforskyvningsinnstilling:
  Trykk på [Av]-tasten.
- For å annullere alle innstillingene:
  Trykk på [SA]-tasten.

Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen.
Kontroller om innstillingene produserer ønskede resultater.
For å annullere alle innstillingene:
Trykk på [SA]-tasten.
Trykk på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten for å begynne å kopiere.
Når du bare lager ett sett av kopier, trenger du ikke å spesifisere antallet kopier.
Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:
Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.
Tilbake til toppen