# VELGE FARGEINNSTILLINGER I SAMSVAR MED BILDETYPEN(AVANSERTE FARGEINNSTILLINGER)

## Oversikt

Forhåndsbestemte fargeinnstillinger for ulik bruk er tilgjengelige i maskinens skriverdriver. Disse gjør at du får utskrift med de best tilpassede fargeinnstillingene for fargebildetypen.
Avanserte fargeinnstillinger, som innstillinger for fargebehandling og justering av fargetonegjengivelse, er også tilgjengelige for tilpassing av fargebilder som skal skrives ut.
Følgende innstillinger for fargebehandling er tilgjengelig.

Windows ICM*1: | Fargebehandlingsmetode i et Windows-miljø.
ColourSync: | Fargebehandlingsmetode i et Macintosh-miljø.
Kildeprofil: | Velger en fargeprofil som skal brukes til å vise bilder på dataskjermen.
Gjengivelsesformål: | Standardverdi som brukes når fargebalansen i bildet som vises på dataskjermen, konverteres til en fargebalanse som kan skrives ut på maskinen.
Utskriftsprofil: | Velger en fargeprofil for bildet som skal skrives ut.
CMYK-korrigering*2: | Korrigerer bildet for å oppnå optimalt utskriftsresultat ved utskrift av et CMYK-bilde.
Screening: | Velger den bildebehandlingsmetoden som passer best for bildet som skrives ut.
Nøytral grå: | Angir fargetonen som brukes til å skrive ut grå områder.
Kun sort utskrift: | Utfører utskrift kun med svart toner.
Trapping: | Hindrer at fargekantene blir hvitfarget.
Skarphet: | Forbedrer eller jevner ut bildekonturene.
Svart overtrykk*3: | Hindrer at konturene til svart tekst blir hvitfarget.
Egendefinert CMYK-simuleringsprofil*3: | Justerer fargene for å simulere utskrift med prosessfarger som brukes i trykkpresser.
Simuleringsprofil*3: | Velger prosessfargene.

*1 Kan ikke velges når du bruker PS-skriverdriveren i Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012.
*2 Kan bare brukes sammen med PCL6-skriverdriveren.
*3 Kan kun brukes sammen med PS-skriverdriver (Windows/Macintosh).

## Drift

Windows
Klikk på [Farge]-fanen, og velg [Bildetype].

- Standard: Data som inkluderer tekst, bilder, diagrammer osv.
- Grafikk: Data med mange tegninger eller illustrasjoner
- Foto: Fotodata eller data som bruker fotografier
- CAD: Data i tekniske tegninger
- Skann: Data skannet med en skanner
- Minste fargeforskjell: Data som skal skrives ut i farger som vist på skjermen
- Egendefinert: Data som skal skrives ut med spesialinnstillinger

Klikk på [Avansert farge]-knappen, og angi innstillinger.
Hvis du vil konfigurere fargebehandling med Windows OS ICM*, setter du "Originaltype" til [Egendefinert] i trinn 1. Klikk deretter på [Windows ICM]-avmerkingsboksen slik at -avmerkingen vises
. Hvis du vil konfigurere "Kildeprofil" og andre detaljerte fargebehandlingsoppgaver, velger du de ønskede innstillingene fra menyene.
Windows ICM kan ikke velges når PS-skriverdriveren brukes i Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012.

Macintosh
Velg [Farge].
Velg [Utskriftsmodus].
Hvis du vil bruke Mac OS-fargebehandlingsfunksjonen, merker du av for [ColourSync] . I så fall kan du ikke velge "Bildetype".
Velg [Bildetype].

- Standard: Data som inkluderer tekst, bilder, diagrammer osv.
- Grafikk: Data med mange tegninger eller illustrasjoner
- Foto: Fotodata eller data som bruker fotografier
- CAD: Data i tekniske tegninger
- Skann: Data skannet med en skanner
- Minste fargeforskjell: Data som skal skrives ut i farger som vist på skjermen
- Egendefinert: Data som skal skrives ut med spesialinnstillinger

- Når du har valgt [Egendefinert], velger du "Nøytral grå".

Klikk på [Avansert farge]-knappen, og angi innstillinger.
Hvis du vil konfigurere innstillinger for fargebehandling, velger du de ønskede innstillingene fra menyene. Hvis du vil bruke "CMYK-simulering", merker du av for [CMYK-simulering] og velger ønsket innstilling.

- I Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7 og 10.8 klikker du på [Avansert farge]-fanen for å konfigurere avanserte fargeinnstillinger.

Tilbake til toppen